Temperatura silnika a napięcie

Temperatura Napięcie

111\*C - 0,99V

108\*C - 1,07V

106\*C - 1,11V

103\*C - 1,20V

98\*C - 1,33V

98\*C - 1,42V

93\*C - 1,46V

89\*C - 1,60V

86\*C - 1,73V

84\*C - 1,81V

81\*C - 1,89V

78\*C - 1,99V

76\*C - 2,10V

66\*C - 2,30V

62\*C - 2,70V

59\*C - 2,80V

54\*C - 3,00V

50\*C - 3,20V

45\*C - 3,41V

42\*C - 3,50V

39\*C - 3,60V

35\*C - 3,80V

30\*C - 4,00V

22\*C - 4,20V

15\*C - 4,40V

11\*C - 4,50V

6\*C - 4,60V